# 1绪论

## 1.1课题背景与意义

随着现代化工业的迅速发展，能源已经成为现代化发展不可或缺的一部分，而石油在能源中又占领着举足轻重的地位。我国经济的处于高速发展，对石油的需求也越来越大，石油需求的缺口已经逐渐影响到我国常规能源结构的战略安全。为了缓解石油能源的紧缺，我国在积极寻找国外石油资源的同时，也加大了国内石油的勘测和开发。据2017年《国际石油经济》数据统计，自2000-2017年全世界新增加的油气中有70%以上来自海洋。另外，在深海区域中发现的油气占全世界新增能源的50%以上，这充分说明深海区域内的油气储藏量已经成为当下能源的主要承载者。

中国具有十分广阔的海域，也具有十分丰富的海洋油气资源储藏量，潜力巨大。在我国南海区域，有着被称为第二个波斯湾的海洋油气积聚区，与波斯湾，欧洲北海和墨西哥湾并称为世界四大海洋油气积聚区。然而，截至目前，主要的海洋油气勘测技术及设备依旧掌握在外国人手中，进口国外的海洋油气勘测设备需要支付高昂的费用。因此，研究具有自主知识产权的海洋油气勘测技术，生产具有自主知识产权的海洋油气勘测设备，打破国外海洋油气勘测技术垄断，实现我国在深海油气勘测技术领域的跨越式发展，具有重大意义。

迄今为止，人们发现的能在水中传播的能量主要是电磁波和声波，由于电磁波在水下衰减十分厉害，而声波根据频率的不同在水中远距离变化很大，例如自然地震产生的声波传输距离为100-5000km级别。因此，水声探测技术在海洋勘测技术领域中占有着非常重要的地位。地震勘探技术是水声探测技术的一种典型应用，也是目前海洋油气勘探的主流技术。海洋地震勘测设备主要由空气枪，拖曳线缆系统，电子控制系统组成。空气枪作为人工震源向海底发送声波，拖曳线缆系统种含有多个水听器及声波数据采集传输模块，电子控制系统负责拖曳线缆中水听器接收的声波数据的汇聚与记录。大型的海洋地震勘测设备中有数百个水听器，拖缆线阵的长度也是达到了数十千米。如何实现水听器数据的同步采集与传输是海洋地震勘测技术的关键。

所以在海洋油气勘测如此严峻的形势下，开发设计成熟、稳定、低成本的海洋地震勘测数据同步采集传输系统具有非常重要的工程价值。本文利用驱动编程技术，设计并开发了基于NXPARM处理器的嵌入式同步数据采集传输系统，并设计出基于以太网协议修改的数据传输协议，实现了海洋地震勘测设备数据同步采集及高速传输功能。系统可靠，成本低，为实现大规模海洋油气勘测提供了可靠的解决方案，具有非常高的实用价值。

## 1.2海洋油气地震勘探简介

海洋地震勘探技术在原理和方法上，与陆地地震勘探技术相同，但由于海洋环境较陆地环境更为恶劣，海上地震勘探技术相比于陆地地震勘探技术有所区别，主要体现在导航定位系统、震源系统和地震波接受方法三个方面。由于海上情况的特殊性，必须选择高精度的导航定位系统。就目前而言，主要的导航定位技术可分为GPS卫星导航定位、激光定位和水声探测定位等。海上导航定位技术已经发展成为一整套成熟的技术可随时为海洋油气勘探提供船只、震源和水听器的准确位置，极大的提升了海洋油气勘探的定位精度，改善了勘探效率。

在海洋地震勘探技术中，震源也和陆地地震勘探技术也有所差别，海洋地震勘探并非炸药震源，而是采用空气枪、蒸汽枪、电火花等非炸药震源产生地震波，其中主要运用空气枪作为震源，运用比例占95%以上。

另外，在地震波的接收方式上，海洋地震勘探也与陆地地震勘探有所区别，海洋地震勘探采用船只拖着一条长拖缆（等浮电缆）的形式进行采集。船拖着等浮电缆在海上航行，等浮电缆上装置着一定数量的水鸟装置用于控制等浮电缆的深度，接收地震波的传感器以及数据采集传输节点按照指定的排列方式分布在等浮电缆中。

当地震勘探船只在海上进行勘探作业时，拖着等浮电缆以一恒定速率沿着预先设定好的测试航线前行，根据测试航线上预先设定好的炮点开启震源发出地震波，一般设置两炮点之间间距相同。由于上船只在海上航行速率恒定，所以震源每次开启的事件也是等间隔的。另外，因为海洋上不像陆地上的情况会收到各种地形或者其它障碍物的影响，地震测试线路可以均匀分布，勘测过程就可以无间段的进行。用于接收水下采集的地震波数据的汇聚中心系统放置在船上，除此之外，地震船上还配备卫星导航定位系统，水鸟控制系统，分别用来进行船只的定位和等浮拖缆的深度控制。结合船上导航定位系统与水下等浮拖缆上的定位控制系统，可实现拖缆中不同数据通道的精确定位。

在处理流程上，海洋地震勘探与陆上地震勘探相同，主要也分为地震波数据的采集、传输、记录和解析四大环节。地震数据的采集就是震源发出地震波，水下采集传输系统接收地震波模拟信号，并对模拟信号进行放大、滤波和数字化处理；地震数据的传输是指按照一定的协议，将数据向上传输至船上的数据汇聚系统；数据的记录是指将数据汇聚系统接收到的数据包传至上位机，并按照一定格式存储在磁盘中；地震数据的解析就是将记录的地震波数据按照地震波相关原理解析成海底图纸结构剖面图等图像信息的形式，供富有经验的地质专家分析油气储藏情况。

采用拖缆式的海上地震勘探技术示意图如图1.x所示：

图1.x：海上地震波反射法勘探技术示意图

## 1.3国内外相关技术研究现状

地震勘探技术是基于波动理论的逐步建立发展而来，反射波地震法的提出始于1913年，由于当时仪器制造技术相对落后，直到1927年，反射波地震法才真正应用到工业领域。海洋地震勘探兴起于1944年。1949年，等浮电缆首次使用。依托于高速发展的数字化技术，以数字化技术为主要标志的地震勘探技术得到了广泛的应用。海洋地震勘探设备逐渐向着高釆样率、超多道以及遥测遥控等高精度高智能趋势发展；

### 1.3.1国外研究现状

目前，全球地震勘探仪器的发展处于24位遥测地震仪和全数字遥测地震仪的过渡期，经过几十年的发展，基本形成了以法国Schlumberger公司、serce1公司、美国ION公司、HTI公司为主体，其他公司依据自身优势与条件不断寻求生存空间和发展机遇的市场格局。

法国Schlumberger公司开发出的“Q-Marine”海上采集系统是世界上最先进的海上地震勘测仪器。该系统可以同时拖曳多达20根等浮电缆，每根长12km，带有4000多个水下检波器，并在检波器灵敏度和定位准确度、可调整拖缆、强化震源控制和点检波器采集等方面取得改进，能够提供质量无可比拟的海上地震数据。

法国SERCEL公司是全球领先的地震勘探设备供应商之一，提供了以SEAL为命名的勘探设备，主要包括由拖缆数据采集系统、数字包、通信接口组成的海上系统和电源模块、控制模块组成的船上系统。拖缆是水听器线列阵组成的，缆体直径小子50mm，移动存储方便，系统组成灵活度高。该公司目前最新的海洋地震勘探设备型号是Seal428。

美国ION公司（原美国I/O公司），在1990年左右只能生产勘探系统辅助设备，如今已成为世界第二大勘探设备供应商。ION公司率先使用了高性能的基于MEMs的全数字检波器，也就是当代第六代地震仪的核心技术。ION公司的成功与其尖端的技术和多元化的产品性能是分不开的。该公司的设备用途广泛，可于石油勘探、环境监测等多个方面。

美国HTI公司提供的油藏勘探的整体解决方案以SeaMUX命名，采用22AWG双绞线作为拖缆电源及信号线，而且拖缆具有双向连接接口，安装调试极为方便。此外，加拿大的Geo-X公司，美国的FairField公司等几家公司也提供相关产品。表1-1列出了部分国外公司的产品及相关的产品特点。

表1-1部分国外公司产品

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 产品型号 | 最大通道数 | 产品特点 |
| Schlumberger | Q-Marine | 80,000（多缆） | 精确度高 |
| SERCEL | Sentinel | 1260 | 拖缆直径小于50mm、系统灵活度高 |
| ION | DigiSTREAMER | 19,200（多缆） | 系统智能化程度高 |
| HTI | SealMUX | 960 | 拖缆双向链接 |

### 1.3.2国内研究现状

从60年代起，我国海上石油地震勘探工作从无到有并迅速发展。1962年在海南岛以南浅水地带开始海上地震勘探，1964年转移到渤海，从60年代后期起，在南海、北部湾、东海和珠江口等海域也相继开展了地震工作。在1973年下半年，引进了一台适合海上作业的SN338B型数字地震仪，同时还引进了等浮地震电缆。这是我国第一套海上地震数据采集设备。1999年，引进美国Fairfied公司最新研制的BOX采集系统。这是一套使用24位模数转換器、并且总道数达到1800道的水上地震数据采集系统。

进入新世纪之后，随者国家对海洋开发的重视，国内越来越多的科研单位院校开始进行油气勘探设备——拖曳阵声纳系统的相关研究。相比传统压电式水听器，光纤式水听器具有的动态灵敏度高，动态范围大等优点，因此对更容易探测到微弱信号。在检波方面，清华大学的廖延彪教授使用PGC光纤干涉型水听器实现海样地震信号的检波；国防科技大学的胡永明使用渡波提高光纤水听器抗混叠能力四。在数据采集和传输方面，中科大的宋克柱使用型ADC和流水线结构优化了声纳数据的远距离釆集和传输；天津大学的段发阶教师仔细分析了声纳信号的特点，使用低噪声的差分放大电路和中等传输速度的LVDS方式，实现了较高分辨率的声呐数掘采集与传输。在阵列波束形成方而，西北工业大学的马良远使用二价锥规划方法实现了范数约束Capon波東形成器对角加载量的一种求解方法。除此之外，国内也有众多科研单位和企业对声呐技术进行了研究，取得了可喜的成果。但是，总的来说，我国还处于海洋声呐技术研究的初步阶段，缺少自主的具有实用性的海洋声纳探测系统，是我国海洋声纳勘探技术发展的现状。

## 1.4课题研究内容

本文基于NXP ARM处理器平台，设计节点模块负责海底声纳数据的采集传输。在以太网的基础上自主研发通信协议，并编写利用PCIe接口与FPGA实现通信的驱动程序，最终实现数据的稳定高速传输。

## 1.5本文组织结构